甲烷安全说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名： 甲烷；沼气

英文名： Methane； Marsh gas

分子式： CH4

分子量： 16.04

CAS 号： 74-82-8

危险性类别：第 2．1 类 易燃气体

化学类别： 烷烃

第二部分 主要组成与性状

主要成分：纯品

外观与性状： 无色无臭气体。

主要用途： 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

第三部分 健康危害

侵入途径： 吸入

健康危害： 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达 25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、

昏迷。

第四部分 急救措施

皮肤接触： 若有冻伤， 就医治疗。冻结在皮肤上的衣服， 要在解冻后才可脱去。接触液化气体， 接触部位用温水浸泡复温。 注意患者保暖并且保持安静。 确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

眼睛接触：

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。 注意保暖， 呼吸困难时给输氧。 呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

食入：

第五部分 燃爆特性与消防

燃烧性： 易 燃 建规火险分级： 甲闪点 (℃ )： -188

自燃温度 (℃ )： 538

爆炸下限 (V%) ： 5． 3

爆炸上限 (V%) ： 15

危险特性： 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法： 切断气源。 若不能立即切断气源， 则不允许熄灭正在燃烧的气体。 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。消防器具 (包括 SCBA)

不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸

气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。 蒸气能扩散到远处， 遇点火源着火， 并引起回燃。 储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。 如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物， 让火自行烧尽。 若冷却水流不起作

用( 排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象 )，立即撤离到安全区域。

第六部分 泄漏应急处理

泄漏处置： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处， 并隔离直至气体散尽， 切断火源。 建议应急处理人员戴自给式呼吸器， 穿一般消防防护服。 切断气源， 喷雾状水稀释、 溶解， 抽排 (室内) 或强力通风 (室外)。如有可能， 将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。 也可以将漏气的容器移至空旷处， 注意通风。 漏气容器不能再用， 且要经过技术处理以清除可 能剩下的气体。

第七部分 储运注意事项

储运注意事项： 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素 (氟、氯、溴 )等分开存放。切忌混储混运。 储存间内的照明、 通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的

消防器材。 罐储时要有防火防爆技术措施。 露天贮罐夏季要有降温措施。 禁止使用易产生火

花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

第八部分 防护措施

接触限值： 中国 MAC ：未制定标准苏联 MAC ： 300mg／ m3

美国 TWA： ACGIH 窒息性气体美国 STEL ：未制定标准

工程控制： 生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护： 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 高于 NIOSH REL 浓度或尚未建立 REL ，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以

辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器 (防毒面具) 、自携式逃生呼吸器。

眼睛防护： 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。防护服： 穿工作服。

手防护： 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。

其他： 工作现场严禁吸烟。 避免长期反复接触。 进入罐或其它高浓度区作业， 须有人监护。

第九部分 理化性质

熔点： -182． 5

沸点： -161． 5

相对密度 (水=1) ： 0． 42／ -164℃ 相对密度 (空气 =1): 0． 55

饱和蒸汽压 (kPa)： 53． 32／ -168． 8℃ 溶解性： 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

临界温度 (℃ )： -82． 6

临界压力 (MPa) ： 4． 59 最小引燃能量 (frO) ： 0． 28

燃烧热 (kj/mol) ： 889． 5

第十部分 稳定性和反应活性

燃烧 (分解 )产物： 一氧化碳、二氧化碳。稳定性： 稳定

聚合危害： 不能出现

禁忌物： 强氧化剂、氟、氯。避免接触的条件：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性

LD 50

LC50

第十二部分 环境资料

该物质对环境有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、 大气和饮用水的污染。

第十三部分 废弃

允许气体安全的扩散到大气中或当作燃料使用。

第十四部分 运输信息

UN 编号： 1971 ；1972 低温气体危险货物编号： 21007

危险货物包装标志： 4

包装类别： Ⅱ

包装方法 钢质气瓶。

第十五部分 法规信息

《危险化学品安全管理条例》（国务院第 344 号令，自 2002 年 3 月 15 日起施行）， 针对化学危险物品的安全使用、 生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定； 常用危险化学品的分类及标志（ GB13690-92）将该物质划为第 2.1 类易燃气体。

第十六部分 其它信息